
**BÀI 1. Nháy led**

1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc tự động nháy led sau khoản thời gian 1 giây. Led được đầu vào cổng 13 của Board

1. Sơ đồ thiết kế



1. Đặc điểm linh kiện

* Led
* Arduino uno

1. Mã lệnh chính

*void setup()*

*{*

*pinMode(13, OUTPUT);*

*}*

*void loop()*

*{*

*digitalWrite(13, HIGH);*

*delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)*

*digitalWrite(13, LOW);*

*delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)*


*}*

**Bài 2. Bật tắt led**

1. Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách bấm giữ nút thì đèn led sẽ sáng lên, sau khi thả tay ra khỏi nút thì đèn led cũng tắt theo.

1. Sơ đồ thiết kế



1. Đặc điểm linh kiện

* Led
* Nút bấm
* Arduino uno
* Điện trở R1(100 ohm)
* Điện trở R2 (10000 ohm)

1. Mã lệnh chính

*int x=0;*

*void setup()*

*{*

*pinMode(2, INPUT);*

*pinMode(13, OUTPUT);*

*}*

*void loop()*

*{*

*x = digitalRead(2);*

*if(x==HIGH){*

*digitalWrite(13,HIGH);*

*}*

*else{*

*digitalWrite(13,LOW);*

*}*

*delay(1000);*


*}*

**Bài 3. Bật đèn Led với cảm biến nhiệt độ TMP36**

1. Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách cho cảm biến nhiệt độ TMP36 lớn hơn 37 độ thì đèn led sẽ sáng lên.

1. Sơ đồ thiết kế



1. Đặc điểm linh kiện

* Arduino uno
* Đèn led
* TMP36

1. Mã lệnh chính

*void setup()*

*{*

*Serial.begin(96000);*

*}*

*void loop()*

*{*

*//Doc gia tri cam bien*

*int giatri = analogRead(A0);*

*int nhietDo = map(giatri,20,358,-40,125);*

*//Serial.print(nhietDo);*

*if(nhietDo>37) digitalWrite(10,HIGH);*

*else digitalWrite(10,LOW);*

*delay(1000);*


*}*

**Bài 4. Chạy đèn Led RGB**

1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc thay đổi màu trong liên tục trong 1s của đèn Led RGB. Được nối vào cổng 9, 10 và 11.

1. Sơ đồ thiết kế



1. Đặc điểm linh kiện

* Arduino uno
* Led RGB

1. Mã lệnh chính

*const int redPin = 11;*

*const int greenPin = 10;*

*const int bluePin = 9;*

*void setup() {*

*pinMode(redPin, OUTPUT);*

*pinMode(greenPin, OUTPUT);*

*pinMode(bluePin, OUTPUT);*

*}*

*void loop() // run over and over again*

*{*

*// Basic colors:*

*color(255, 0, 0); // turn the RGB LED red*

*delay(1000);*

*color(0,255, 0); // turn the RGB LED green*

*delay(1000);*

*color(0, 0, 255); // turn the RGB LED blue*

*delay(1000);*

*// Example blended colors:*

*color(255,0,252); // turn the RGB LED red*

*delay(1000);*

*color(237,109,0); // turn the RGB LED orange*

*delay(1000);*

*color(255,215,0); // turn the RGB LED yellow*

*delay(1000);*

*color(34,139,34); // turn the RGB LED green*

*delay(1000);*

*color(0,112,255); // turn the RGB LED blue*

*delay(1000);*

*color(0,46,90); // turn the RGB LED indigo*

*delay(1000);*

*color(128,0,128); // turn the RGB LED purple*

*delay(1000);*

*}*

*void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)*

*{*

*analogWrite(redPin, red);*

*analogWrite(greenPin, green);*

*analogWrite(bluePin, blue);*

*}*